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Adapterseite mit 2-Loch Befestigung / Adapterseite mit 4- Loch Befestigung
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Montageskizze mit Befestigungsmaterial
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Schritt1: 2 Loch Kugel entfernen / Schritt 2: 4-Loch Kugel an Adapter schrauben
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Schritt 3: Adapterplatte an AHK Bock verschrauben / Alternativ kann auch eine Maulkupplung montiert werden
Adapterplattte von 2-Loch (90 mm) auf 4-Loch (83x56 mm)
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Ein Adapter mit einer 2-Loch Seite (90 mm) und einer 4-Loch Seite (83 x 56 mm). Die 2-Loch Seite wird einfach auf den Anhängebock geschraubt. An der 4-Loch Seite können dann alle gängigen 4-Loch- Systemen (Kugeln + Maul) montiert werden.�
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