Einwinterung Nuggi

Toilette
· Spültank leeren, dafür das durchsichtige Schaurohr ausklinken und nach unten ziehen und auslaufen lassen. Nach dem Entleeren kurz die Spültaste betätigen, bis kein Wasser mehr austritt. (Trockenlauf der Pumpe)
· Am Einlauf für den Spültank den Winkel um 90 Grad nach unten drehen, bis das stehende Wasser rausgelaufen ist.
· Sicherstellen, dass kein Wasser mehr auf dem Toilettengeruchsverschluss steht. Einmal dazu kurz öffnen.
· Fäkaltank leeren.
Abwassertank
· Tank reinigen und auslaufen lassen, dazu Hahn neben der Rücksitzbank öffnen. Abfluss dabei öffnen.
· Verlängerungs-Schlauch unter dem Fahrzeug entleeren, dazu ggf. Schelle abschrauben
Frischwassersystem
· Tank und System entleeren, dazu alle 3 Hähne unter dem Kühlschrank öffnen und die Wasserhähne alle öffnen. Schlauch für Außendusche dabei anschließen und Ventil öffnen, damit Luft nachströmen kann.
· Pumpe im Display anschalten und einen Wasserhahn kurz aufdrehen, bis kein Wasser mehr kommt (Trockenlauf Pumpe)
· Sicherstellen, dass der Boiler leer ist (eigener Ablasshahn ganz oben unter Kühlschrank)
· Tank reinigen und öffnen und trocknen lassen, Silberkugel kann drin bleiben. 
· Kurze Strecke fahren, damit Reste von Flüssigkeiten noch rauslaufen
Küchenschränke
· Alle flüssigen Lebensmittel und Reinigungsmittel entfernen
Kühlschrank
· Kühlschrank reinigen, öffnen und Deckel feststellen
Motorraum
· Frostschutz in Scheibenreinigungsanlage und Kühler sicherstellen
Dieseltank
· Volltanken mit Shell V-Power o.ä. qualitativem Diesel
AdBlue Tank
· Tank füllen
Reifen
· Reifendruck auf maximal Druck anheben
Standheizung
· Nach der ersten Tankfüllung mit Winterdiesel Standheizung kurz laufen lassen, damit der Sommerdiesel aus den Leitungen gespült wird.
Türen
· Türgummis mit Silikon fetten
Reinigung
· Fz. Innen und außen reinigen
· [bookmark: _GoBack]Batterie
· Erhaltungsladung machen oder regelmäßig mit Landstrom laden
Sicherheit
· Alarmanlage aktivieren
· Ggf. Marderschutz vorsehen





