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1.3. Abschnitt 3 — Wasser

Abbildung 6 ~ Wasser ~ Beriihrungsempfindlicher Bildschirm des Wohnmobils

1 Wasserfiillsténde: Frischwasser
Der Fillstand wird im linken Balkendiagramm angezeigt, wobei jeder Balken 25 %
des Wasserfiillstands darstellt (Beispiel: 3 Balken entsprechen 75 % des
verbleibenden Frischwassers).

a. Wenn das Frischwasser 0 % erreicht, dndert sich der Text in Orange: 0 %

b. Das Wassersystem wird automatisch deaktiviert, wenn der Frischwasser
stand weniger als 25 % erreicht, um die Wasserpumpe und den
Warmwasserbereiter zu schiitzen. Um das Wassersystem zu aktivieren,
fillen Sie die Frischwasser kapazitat auf mindestens 25 % auf.





 

